IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Budynek 9"
Time stamp: "2023-05-16T15:09:13"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "22.0.2.392 - Exporter 22.0.2.392 - Zastępczy Interfejs Użytkownika 22.0.2.392"
Application: "Autodesk Revit 2022 (PLK)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (PLK)"

People and organizations
  Person "Joanna" "Czernikiewicz" of Organization "buildingSMART Polska" description "Stowarzyszenie"
  Owner history of Person "Joanna" "Czernikiewicz" of Organization "buildingSMART Polska" description "Stowarzyszenie" | application "Autodesk Revit 2022 (PLK)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (PLK)" | change NOCHANGE | created 1682345052 (2023-04-24T14:04:12Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Budynek 9" | long name "Przebudowa budynku 9 istniejącego - Pasikonik budynek handlowy" | phase "Projekt koncepcyjny"
  IFCSITE "ul. Klonowa 3" | latitude 52° 15′ 00″ | longitude 21° 00′ 00″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Budynek 9" | long name "Pasikonik budynek handlowy" | postal address SITE: "Klonowa 3", "SMARToszewo", "BIMowickie", "01-100", "Polska" ("Działka z budynkiem 9 - Pasikonik")
      IFCBUILDINGSTOREY "Poziom 0" | long name "Poziom 0" | object type "Poziom:8mm Head" | elevation 0.
        contains 4 elements
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Ściany : Ściana podstawowa : Ściana 24" | object type "Ściana podstawowa:Ściana 24" | names: "Ściany : Ściana podstawowa : Ściana 24" | material: layers "Ściana podstawowa:Ściana 24" ("Materiał murowy" 0.24) | property sets: Pset_ConcreteElementGeneral, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfWall, Pset_WallCommon, cci_ADMINISTRACYJNE, Pset_bSPolska_Status
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Belka : Nadproże: przekrój 2xL19" | object type "Nadproże:przekrój 2xL19" | names: "Belka : Nadproże: przekrój 2xL19" | material: "Beton, C20/25" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_ConcreteElementGeneral, Pset_QuantityTakeOff, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, cci_ADMINISTRACYJNE, Pset_bSPolska_Status
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Drzwi : Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie : 950 x 2175mm Lewe" | object type "Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie:950 x 2175mm Lewe" | names: "Drzwi : Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie : 950 x 2175mm Lewe" | material: materials ("Stal powklekana tworzywem", "Stal") | property sets: Pset_ConcreteElementGeneral, Pset_DoorCommon, Pset_QuantityTakeOff, cci_ADMINISTRACYJNE, Pset_bSPolska_Status
          1 x IFCGRID | names: "OSIE - BUD 9"

Types
  IFCWALLTYPE "Ściany : Ściana podstawowa : Ściana 24" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Ściana podstawowa:Ściana 24" ("Materiał murowy" 0.24) | property sets: Pset_WallCommon
  IFCBEAMTYPE "Belka : Nadproże: przekrój 2xL19" | LINTEL | 1 occurrence | material: "Beton, C20/25" | property sets: Pset_BeamCommon
  IFCDOORSTYLE "Drzwi : Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie : 950 x 2175mm Lewe" | SINGLE_SWING_LEFT | STEEL | 1 occurrence | material: materials ("Stal", "Stal powklekana tworzywem") | property sets: Drzwi : Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie : 950 x 2175mm Lewe, Drzwi : Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie : 950 x 2175mm Lewe:1, Pset_DoorCommon

Property sets
  Pset_ConcreteElementGeneral | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    FireRating = "EI 60" (IFCLABEL)
  Pset_ConcreteElementGeneral | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    FireRating = "REI 60" (IFCLABEL)
  Pset_ConcreteElementGeneral | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    FireRating = "EI 30" (IFCLABEL)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "Ściana 24" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Reference = "przekrój 2xL19" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_QuantityTakeOff | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Reference = "950 x 2175mm Lewe" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Reference = "Ściana 24" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Compartmentation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    FireRating = "EI 60" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ściana 24" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
  cci_ADMINISTRACYJNE | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    cci_CFkod = "B" (IFCTEXT)
    cci_CFnumer = "09" (IFCTEXT)
    cci_CFopis = "Ściany" (IFCTEXT)
    cci_CTkod = "AD" (IFCTEXT)
    cci_CTnumer = "09" (IFCTEXT)
    cci_CTopis = "System ścienny" (IFCTEXT)
    cci_KodZlozony = "[L]B09.AD09" (IFCTEXT)
  cci_ADMINISTRACYJNE | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    cci_COkod = "ULE" (IFCTEXT)
    cci_COnumer = "07" (IFCTEXT)
    cci_COopis = "Belka" (IFCTEXT)
    cci_KodZlozony = "[L]B09.AD09.ULE07" (IFCTEXT)
  cci_ADMINISTRACYJNE | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    cci_COkod = "QQC" (IFCTEXT)
    cci_COnumer = "04" (IFCTEXT)
    cci_COopis = "Drzwi" (IFCTEXT)
    cci_KodZlozony = "[L]B09.AD09.QQC04" (IFCTEXT)
  Pset_bSPolska_Status | properties | on 3 objects (1 IFCBEAM, 1 IFCDOOR, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Status = "Nowy" (IFCTEXT)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    FireRating = "REI 60" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "przekrój 2xL19" (IFCIDENTIFIER)
    Span = 1. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Reference = "przekrój 2xL19" (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    FireRating = "EI 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "950 x 2175mm Lewe" (IFCIDENTIFIER)
    SelfClosing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    SmokeStop = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = FALSE (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Drzwi : Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie : 950 x 2175mm Lewe | predefined | on 1 type object
  Drzwi : Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie : 950 x 2175mm Lewe:1 | predefined | on 1 type object